# Indicatore LED di comunicazione radio

L'MTRwrench 85 è dotato di un indicatore LED che segnala all'operatore lo stato di comunicazione wireless della chiave.

Il LED di comunicazione radio si comporta come segue:

Comportamento dei LED | Stato LED | Significato
--- | --- | ---
SPEGNIMENTO |  | Comunicazione wireless disattivata.
Lampeggiante |  | Online: comunicazione wireless attiva, chiave collegata in copertura
Lampeggio |  | Offline: comunicazione wireless attiva, chiave collegata fuori copertura
| SPEGNIMENTO | ACCENSIONE |
Lampeggio lento |  | Chiave non in uso: comunicazione wireless attiva, chiave non collegata
| Lungo SPEGNIMENTO | Breve ACCENSIONE |