# Lysdioder för laddning

Indikatorerna på MTRwrench 85 visar operatören laddningsstatus när nyckeln är i hållaren och efter att nolljusteringsprocessen har slutförts:

En lysdiod blinkar vitt |  | Batteriladdning från 0 % till 30 %.
En lysdiod lyser med ett fast vitt sken och den andra blinkar vitt |  | Batteriladdning från 31 % till 60 %.
Två lysdioder lyser med fast vitt sken och den tredje blinkar vitt |  | Batteriladdning från 61 % till 90 %.
Tre lysdioder lyser med ett fast vitt sken |  | Batteriladdning från 91 % till 100 %.