# 締め付け作業用 LED インジケーター

締め付け作業中、MTRwrench 85 LED インジケーターは、進行中の締め付け作業の進行状況と締め付けの結果を視覚的に表示します。

動作段階 | LED インジケーター表示 | 意味
--- | --- | ---
締め付けプログラムがレンチにに送信されました | ジョブ準備完了 LED が点灯 |  | レンチは締め付けプログラムを受け取りました
締め付け進行中 | 進行状況 LED 1 が白で点滅 |  | トルクの 10～25% に達したか、緩めが検出されました
締め付け進行中 | 進行状況 LED 1 が白で点灯 |  | クリックトルクの 25% に達しました
締め付け進行中 | 進行状況 LED 1 が白で点灯 進行状況 LED 2 は白で点滅 |  | クリックトルクの 40% に達しました
締め付け進行中 | 進行状況 LED 1 が白で点灯 進行状況 LED 2 は白で点灯 |  | クリックトルクの 55% に達しました
締め付け進行中 | 進行状況 LED 1 が白で点灯 進行状況 LED 2 が白で点灯 進行状況 LED 3 は白で点滅 |  | クリックトルクの 70% に達しました
締め付け進行中 | 進行状況 LED 1 が白で点灯 進行状況 LED 1 が白で点灯 進行状況 LED 3 も白で点灯 |  | クリックトルクの 85% に達しました
締め付けが正常に完了しました。 | すべての進行状況 LED が点滅します |  | クリックトルクの 100% に達しました
締め付け結果 | すべての進行状況 LED は緑で点灯 + プロジェクション LED は緑で点灯 | + | 結果 OK
締め付け結果 | すべての進行状況 LED が赤で点滅 + プロジェクション LED が赤で点灯 | + | 結果 NG 締め付け戦略で考えられる原因: 最大トルクを超えている。 最大角度を超えている。 タイムアウト。 間違って緩めてしまった。 場所が間違っている。 リヒット。 高速締め付け。 トルク低下。

関連情報

- エラーと警告の LED インジケーター