# トルク制御戦略

トルク制御戦略により、オペレーターは角度を読み取ることなく、目的の目標トルクを達成するのに役立ちます。

この戦略を定義する主なパラメーターは次のとおりです:

パラメーター | 説明
--- | ---
クリックトルク* | トルク目標値。
締め付けプログラム開始 | 締め付け操作を開始するトルク値。 MTRwrench 85 の最小トルク値以上である必要があります。
最小トルク | トルク下限値。
最大トルク | トルク上限値。

アスタリスクの付いたパラメーターは必須です。

トルク 対 角度

A | ねじの交換 | E | 最小トルク
B | 最大トルク | F | トリガートルク
C | 最終トルク | G | 締め付けプログラム開始
D | クリックトルク |  |

クリックトルクが、選択した締め付けプログラムに定義されたトルク上限値とトルク下限値の範囲内であれば、結果は OK になります。

締め付けプログラムの構成方法の詳細については、使用しているコントローラーに応じて Power Focus 6000 ユーザーガイドまたはPower Focus 8 ユーザーガイドを参照してください。

関連情報

- 締め付け作業用 LED インジケーター