# 렌치 취급

올바른 취급 :

- 균일한 스트로크로 조입니다.

- 조임 수행 시 핸들의 중앙으로 MTRwrench 85를 쥡니다.

- 조임 방향으로만 힘을 가하십시오.

- 렌치에는 한 속으로 힘을 가해야 하며 가하는 힘은 균일하고 평행하며 공구에서 딸깍 소리가 들릴 때까지 계속되어야 합니다.

- MTRwrench 85에서 딸깍 소리가 나자마자 즉시 조임을 멈출 수 있는 조임 속도를 유지합니다.

잘못된 취급:

- 자동 해제(클릭) 후 렌치에 힘을 가하지 마십시오.

- 렌치에 조임 방향 외의 어떠한 방향으로도 힘을 가하지 마십시오.

- 조임 작업을 시행하는 동안 MTRwrench 85의 본체를 만지지 마십시오. 엄지 손가락을 튜브 위에 놓으면, 클릭값이 변경됩니다.

- 조임 작업을 시행하는 동안 MTRwrench 85의 배터리 하우징을 잡지 마십시오.