# Stratégie de contrôle du couple / surveillance de l'angle

La stratégie de contrôle du couple / surveillance de l'angle aide l'opérateur à atteindre le couple cible souhaité tout en surveillant l’angle.

Les principaux paramètres qui définissent cette stratégie sont les suivants :

Paramètre | Description
--- | ---
Démarrage du programme de serrage | Valeur de couple à partir de laquelle l'opération de serrage commence. Doit être ≥ valeur Couple mini. de la MTRwrench 85.
Couple minimum | Valeur limite inférieure du couple.
Couple maximum | Valeur limite supérieure du couple.
Couple de serrage* | Valeur couple cible.
Couple de déclenchement | Valeur de couple à partir de laquelle la mesure d'angle commence.
Angle minimum* | Valeur limite inférieure de l'angle.
Angle maximum* | Valeur limite supérieure de l'angle.

Les paramètres marqués d'un astérisque sont obligatoires.

Couple contre angle

A | Changement de vis | G | Démarrage du programme de serrage
B | Couple maximum | H | Début de la mesure de l'angle (au couple de déclenchement)
C | Couple final | I | Angle minimum
D | Couple de serrage | J | Angle au point de clic
E | Couple minimum | K | Angle maximum
F | Couple de déclenchement |  |

Un résultat est OK si :

- le couple de serrage se situe dans les limites supérieure et inférieure définies pour le programme de serrage sélectionné,

et

- l’angle au point de clic se situe dans Points limites supérieure et inférieure définies pour le programme de serrage sélectionné.

Pour plus d'informations sur la manière de configurer les programmes de serrage, se reporter au Guide d’utilisation de Power Focus 6000 ou au Guide d’utilisation de Power Focus 8 en fonction du contrôleur utilisé.