# Ferramentas com acessórios de extremidade

A MTRwrench 85 tem um acionamento padrão (9 x12 mm) compatível com diferentes tipos de ferramentas com acessórios de extremidade.

Para calcular o torque real aplicado a uma junta ao usar uma ferramenta com acessórios de extremidade específica, ao configurar o programa de aperto no Power Focus 6000/Power Focus 8, insira o comprimento da ferramenta com acessórios de extremidade medido (conforme mostrado na imagem abaixo) no campo Tamanho da ferramenta do estágio de aperto da MWR.

A | Valor do Tamanho da ferramenta a ser inserido em estágio de aperto da MWR no Power Focus 6000/Power Focus 8.

Para mais informações sobre como configurar os programas de aperto, consulte o Guia do Usuário do Power Focus 6000 oo o Guia do Usuário do Power Focus 8, de acordo com o controlador em uso.