# Lysdioder för nolljustering

Lysdioderna på MTRwrench 85 visar operatören när en nolljustering krävs och informerar om hur nollställningsprocessen fortskrider, om den är klar och om eventuella fel:

Lysdioder | Betydelse | Anmärkning
--- | --- | ---
Alla framstegslysdioder blinkar vitt |  | Nolljustering krävs. | Sätt nyckeln i laddstationen.
Framstegslysdioderna tänds och släcks i sekvens fram och tillbaka. |  | Nolljustering pågår. Firmware-uppdatering pågår. | Flytta inte nyckeln. Belasta inte nyckeln på något sätt.
Framstegslysdioderna är släckta. |  | Nolljusteringen slutfördes framgångsrikt. | -
Framstegslysdioderna blinkar vitt + Lysdioden för fel/varning blinkar rött | + | Nolljusteringen misslyckades på grund av att nyckeln rörde sig eller att givaren utsattes för belastning. | Ta bort nyckeln och placera den i hållaren igen för att påbörja en ny nolljustering.
Framstegslysdioderna lyser med ett fast rött sken + Lysdioden för fel/varning blinkar rött | + | Nolljusteringen misslyckades på grund av att nyckeln rörde sig eller att belastning applicerades på givaren för andra gången under nolljusteringen. | Ta bort nyckeln och placera den i hållaren igen för att påbörja en ny nolljustering.

Relevant information

- Utföra en nolljustering