# Rengöring

Håll MTRwrench 85 ren.

Ta bort alla spår av olja och fett från MTRwrench 85 med en mjuk trasa och milt ytrengöringsmedel avsett för olja/fett efter användning. Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel.

Använd en antistatisk rengöringsduk för att ta bort damm från MTRwrench 85.

Undvik grova rengöringsmedel vid rengöring av MTRwrench 85.

Rengör kontakten på MTRwrench 85 med en rengöringslösning speciellt för elektriska kontakter.