# Indicadores LED de ajuste a cero

Los indicadores LED de la MTRwrench 85 muestran al operador cuándo se necesita un ajuste a cero e informan sobre el progreso, la finalización y los posibles errores del proceso de puesta a cero:

Indicadores LED | Significado | Nota
--- | --- | ---
Todos los LED de progreso parpadean en blanco |  | Se requiere ajuste a cero. | Coloque la llave en la estación.
Los LED de progreso se encienden y apagan secuencialmente. |  | Ajuste a cero en curso. Actualización de firmware en curso | No mueva la llave. No aplique ninguna carga a la llave.
LED de progreso apagados. |  | Ajuste a cero completado correctamente. | -
Los LED de progreso parpadean en blanco + El LED de error/advertencia parpadea en rojo. | + | Se ha producido un error en el ajuste a cero debido al movimiento de la llave o a la aplicación de carga en el transductor. | Retire la llave y vuelva a colocarla en la estación para iniciar un nuevo ajuste a cero.
LED de progreso en rojo fijo + LED de error/advertencia parpadeando en rojo | + | Se ha producido un error en el ajuste a cero debido al movimiento de la llave o a la aplicación de carga en el transductor por segunda vez durante el ajuste a cero. | Retire la llave y vuelva a colocarla en la estación para iniciar un nuevo ajuste a cero.

Información relevante

- Realizar un ajuste a cero