# Nullpunktanpassung-LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen des MTRwrench 85 zeigen dem Bediener, wenn eine Nullpunktanpassung erforderlich ist und kommunizieren den Fortschritt, den Abschluss und mögliche Fehler beim Nullpunktanpassungsvorgang.

LED-Anzeigen | Bedeutung | Anmerkung
--- | --- | ---
Fortschritt-LEDs blinken alle weiß |  | Nullpunktanpassung erforderlich. | Setzen Sie den Schlüssel in die Ladeschale ein.
Die Fortschritt-LEDs schalten sich in Sequenz immer wieder ein und aus. |  | Nullpunktanpassung läuft. Firmwareaktualisierung läuft | Bewegen Sie nicht den Schlüssel. Wenden Sie keine Last auf den Schlüssel an.
Fortschritt-LEDs aus. |  | Nullpunktanpassung erfolgreich abgeschlossen. | -
Fortschritt-LEDs blinken weiß + Fehler-/Warn-LED blinkt rot | + | Die Nullpunktanpassung ist aufgrund einer Bewegung des Schlüssels oder auf den Momentgeber angewandte Last fehlgeschlagen. | Entfernen Sie den Schlüssel und legen Sie ihn erneut auf die Ladeschale, um eine neue Nullpunktanpassung zu starten.
Fortschritt-LEDs durchgehend rot + Fehler-/Warn-LED leuchtet rot | + | Die Nullpunktanpassung ist aufgrund einer Bewegung des Schlüssels oder auf den Momentgeber angewandte Last ein zweites Mal fehlgeschlagen. | Entfernen Sie den Schlüssel und legen Sie ihn erneut auf die Ladeschale, um eine neue Nullpunktanpassung zu starten.

Relevante Informationen

- Eine Nullpunktanpassung durchführen