# Светодиодный индикатор радиосвязи

MTRwrench 85 оборудован светодиодным индикатором, который сообщает оператору о статусе беспроводной связи ключа.

Светодиод радиосвязи работает следующим образом:

Поведение светодиода | Состояние светодиода | Значение
--- | --- | ---
ВЫКЛ. |  | Беспроводная связь отключена.
Пульсация |  | Онлайн: беспроводная связь включена, ключ подключен в зоне покрытия
Мигает |  | Автономный режим: беспроводная связь включена, ключ подключен вне зоны покрытия
| ВЫКЛ. | ВКЛ. |
Медленно мигает |  | Ключ не используется: беспроводная связь включена, ключ не подключен
| Длинный ВЫКЛ. | Короткий ВКЛ. |