# Zapnutie kľúča

1. V zadnej časti kľúča MTRwrench 85 zatiahnite zaisťovaciu páčku na dvierkach krytu batérie a otvorte dvierka.

2. Vložte batériu do puzdra.

   Dbajte na to, aby bol okraj šnúrky viditeľný, čo uľahčí jej odstránenie.

3. Zatvorte dvierka puzdra batérie.

   Dbajte na to, aby okraj šnúrky zostal vnútri.

Keď je kľúč MTRwrench 85 zapnutý, LED indikátory progresu na HMI začnú blikať na bielo , čo znamená, že kľúč MTRwrench 85 vyžaduje nastavenie nuly.

LED indikátor rádio komunikácie na HMI začne blikať , čím upozorňuje, že bezdrôtová komunikácia kľúča MTRwrench 85 je zapnutá.

Relevantné informácie

- Vykonanie nastavenia nuly