# Panoramica Indicatore LED

L'HMI di MTRwrench 85 è dotato di quattro indicatori LED che mostrano i diversi stati della chiave e di una serie di tre indicatori LED che comunicano i progressi e i risultati delle operazioni.

È disponibile un ulteriore LED di proiezione anteriore per comunicare i risultati delle operazioni di serraggio in situazioni in cui l'operatore non può vedere l'HMI completamente.

Posizione | Nome | Indicazioni principali
--- | --- | ---
A | LED di LED | Progressi e risultati delle operazioni di serraggio. Progressi e risultati della regolazione zero. Il trasduttore è sovraccarico. Aggiornamento del firmware Livello di carica della batteria durante la ricarica sul supporto
B | LED pronto per il lavoro | Programma di serraggio inviato con successo alla chiave.
C | LED di proiezione frontale | Risultato dell'operazione di serraggio.
D | LED Livello batteria | Livello batteria basso. Batteria scarica.
E | LED di comunicazione radio | Stato della comunicazione wireless
F | LED di errore/avviso | Il trasduttore è sovraccarico. Errore di regolazione di zero. Calibrazione richiesta (data di scadenza, massimo serraggio effettuato)

In questa sezione

- Spia a LED del livello batteria
- Indicatore LED di comunicazione radio
- Indicatore LED pronto per il lavoro
- Indicatori LED di regolazione zero
- Indicatori LED di carica
- Indicatori LED Operazioni di serraggio
- Indicatori LED errori e avvertimento