# Manipulace s klíčem

Správná manipulace:

- Utahujte rovnoměrnými pohyby.

- Při utahování držte klíč MTRwrench 85 ve středu rukojeti.

- Vytvářejte tlak pouze ve směru utahování.

- Síla působící na klíč musí být vyvíjena pouze jednou rukou, stejnoměrná, rovnoběžná a musí pokračovat, dokud nástroj nezacvakne.

- Udržujte rychlost utahování, která vám umožní zastavit utahování okamžitě ve chvíli, kdy klíč MTRwrench 85 cvakne.

Nesprávná manipulace:

- Po automatickém uvolnění (cvaknutí) na klíč nevyvíjejte žádnou sílu.

- Nevyvíjejte sílu na klíč v jiném směru než ve směru utahování.

- Nedotýkejte se těla MTRwrench 85 během utahování. Umístění palce na trubku mění hodnotu kliku!

- Během utahování nedržte pouzdro baterií klíče MTRwrench 85.