# Выполнение операций затяжки

1. Подключите MTRwrench 85 к Power Focus 6000/Power Focus 8 с помощью MWR-KIT.

2. На Power Focus настройте программу затяжки и назначьте задачу MTRwrench 85.

   Когда MTRwrench 85 получит задание и ключ будет готов к использованию, на ЧМИ загорится Светодиод готовности к работе .

3. Прикрепите требуемый инструмент для концевых соединений к ключу и выполните затяжку.
   При выполнении затяжки Светодиод готовности к работе гаснет .

4. Как только MTRwrench 85 достигнет точки щелчка, отпустите ключ.

MTRwrench 85 может хранить до 10 000 результатов. Если ключ выключен или выходит за пределы радиодиапазона, результаты можно получить с помощью Power Focus, когда MTRwrench 85 будет снова включен или когда он снова находится в радиодиапазоне.

Требуемая информация

- Светодиодные индикаторы операций затяжки