# Indicadores LED de operaciones de apriete

Durante las operaciones de apriete, los indicadores LED de la MTRwrench 85 ofrecen al operador información visual sobre el progreso y el resultado de la operación de apriete en curso:

Etapa de la operación | Comportamiento de los indicadores LED | Significado
--- | --- | ---
Programa de apriete enviado a la llave | LED de tarea lista encendido fijo |  | La llave ha recibido el programa de apriete
Apriete en curso | LED 1 de progreso parpadea en blanco |  | 10-25 % del par alcanzado o se ha detectado aflojamiento
Apriete en curso | LED 1 de progreso fijo en blanco |  | 25 % del par de clic alcanzado
Apriete en curso | LED 1 de progreso fijo en blanco LED 2 de progreso parpadea en blanco |  | 40 % del par de clic alcanzado
Apriete en curso | LED 1 de progreso fijo en blanco LED 2 de progreso fijo en blanco |  | 55 % del par de clic alcanzado
Apriete en curso | LED 1 de progreso fijo en blanco LED 2 de progreso parpadea en blanco LED 3 de progreso parpadea en blanco |  | 70 % del par de clic alcanzado
Apriete en curso | LED 1 de progreso fijo en blanco LED 2 de progreso fijo en blanco LED 3 de progreso fijo en blanco |  | 85 % del par de clic alcanzado
Apriete completado correctamente | Todos los LED de progreso dejan de parpadear |  | 100 % del par de clic alcanzado
Resultado de apriete | Todos los LED de progreso en verde fijo + LED de proyección en verde fijo | + | OK de resultado
Resultado de apriete | Todos los LED de progreso parpadean en rojo + LED de proyección en rojo fijo | + | Resultado No OK Posibles causas según la estrategia de apriete: Par máximo superado. Ángulo máximo superado. Tiempo de espera agotado. Aflojamiento accidental. Ubicación incorrecta. Reapriete. Apriete rápido. Disminución del par.

Información relevante

- Indicadores LED de errores y advertencias