# LED kontrolka úrovně nabití baterie

MTRwrench 85 je vybaven LED kontrolkou, která obsluhu informuje, pokud úroveň nabití baterie klesne pod určité prahové hodnoty.

LED kontrolka úrovně nabití baterie se chová následovně:

Chování LED kontrolky | Úroveň nabití baterie | Poznámka
--- | --- | ---
Nesvítí |  | 11 % / 15 % / 35 – 100 % | Úroveň nabití baterie vhodná pro provoz. Spodní mez rozsahu závisí na konfiguraci „Nízká úroveň nabití baterie [%]“ prostřednictvím MWR-KIT.
Blikající červená |  | 11 % – 14/28 % | Nízká úroveň nabití baterie. Vyšší mez rozsahu závisí na konfiguraci „Nízká úroveň nabití baterie [%]“ prostřednictvím MWR-KIT (ve výchozím nastavení zakázáno: v tomto případě nikdy nebliká).
Nepřerušovaná červená |  | 0 – 10 % | Baterie je vybitá.