# Allumer la clé

1. Au dos de l'IHM de la MTRwrench 85, tirer vers l'arrière le levier de verrouillage de la porte du compartiment de la batterie et ouvrir la porte.

2. Insérer la batterie dans son compartiment.

   Veiller à ce que le bord du cordon soit visible pour faciliter le retrait.

3. Fermer la porte du compartiment de la batterie.

   Veiller à ce que le bord du cordon reste à l'intérieur.

Une fois que la clé MTRwrench 85 est allumée, les LED de progression sur l'IHM commencent à clignoter avec une lumière blanche indiquant qu'une clé MTRwrench 85 nécessite un réglage du zéro.

La LED de communication radio de l'IHM commence à clignoter pour indiquer que la communication sans fil de la MTRwrench 85 est activée.

Informations pertinentes

- Effectuer un réglage du zéro