# Fazendo um ajuste zero

Um ajuste zero é necessário nas seguintes situações:

- Após ligar a MTRwrench 85.

- Após uma pequena sobrecarga do transdutor.

Para executar um ajuste zero, proceda da seguinte forma:

1. Coloque a MTRwrench 85 na base.

   Solte a chave e não toque nela novamente até que o ajuste zero esteja concluído.

2. Durante o ajuste zero, os LEDs de progresso ligam e desligam em sequência, conforme mostrado na imagem abaixo:

   A | Vista superior da chave dentro da base. | B | Representação do comportamento dos LEDs de progresso durante o ajuste zero.

Se o ajuste zero for bem-sucedido, os LEDs de progresso desligam.

Informações relevantes

- Luzes de sinalização de LED de ajuste zero
- Luzes de sinalização de LED de erros e avisos