# Strategia di controllo coppia

La strategia di controllo coppia aiuta l'operatore a raggiungere la coppia di destinazione desiderata, senza alcuna lettura dell'angolo.

I parametri principali che definiscono questa strategia sono i seguenti:

Parametro | Descrizione
--- | ---
Fare clic su Coppia | Valore destinazione coppia.
Avvio programma di serraggio | Valore di coppia a partire dal quale inizia l'operazione di serraggio. Deve essere ≥ MTRwrench 85 Valore di coppia minima.
Coppia minima | Valore limite coppia inferiore.
Coppia massima | Valore limite coppia superiore.

I parametri con l'asterisco sono obbligatori.

Coppia o Angolo

A | Cambia vite | E | Coppia minima
B | Coppia massima | F | Coppia di attivazione
C | Coppia finale | G | Avvio del programma di serraggio
D | Fare clic su Coppia |  |

Il risultato è OK se la Coppia di scatto rientra nei valori limite di coppia superiore e inferiore definiti per il programma di serraggio selezionato.

Per ulteriori informazioni su come configurare i programmi di serraggio, consultare la Guida dell'utente a Power Focus 6000 o la Guida dell'utente aPower Focus 8 a seconda del controller in uso.

Informazioni pertinenti

- Indicatori LED Operazioni di serraggio