# 토크 제어 / 각도 모니터링 전략

토크 제어 / 각도 모니터링 전략은 작업자가 각도를 모니터링하는 동안 원하는 목표 토크에 도달하도록 유도합니다.

이 전략을 정의하는 주요 매개변수 다음과 같습니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
조임 프로그램 시작 | 조임 작업이 시작되는 토크 값입니다. MTRwrench 85 최소 토크 값 이상이어야 합니다.
최소 토크 | 토크 하한값입니다.
최대 토크 | 토크 상한값입니다.
클릭 토크* | 토크 목표 값입니다.
트리거 토크 | 각도 측정이 시작되는 토크 값.
최소 각도* | 각도 하한값입니다.
최대 각도* | 각도 상한값입니다.

별표(*)가 표시된 매개변수는 필수입니다.

토크 대 각도

A | 나사 변경 | G | 조임 프로그램 시작
B | 최대 토크 | H | 각도 측정 시작(트리거 토크에서)
C | 최종 토크 | I | 최소 각도
D | 토크 클릭 | J | 클릭 지점의 각도
E | 최소 토크 | K | 최대 각도
F | 트리거 토크 |  |

다음의 경우 결과는 OK입니다.

- 클릭 토크가 선택된 조임 프로그램에 대해 정의된 상한 및 하한 토크값 내에 있는 경우

및

- 클릭 지점의 각도가 선택된 조임 프로그램에 대해 정의된 상한 및 하한 각도값 내에 있는 경우.

조임 프로그램 구성 방법에 대한 자세한 정보는 사용하는 컨트롤러에 따라 Power Focus 6000 사용자 안내서 또는 Power Focus 8 사용자 안내서를 참조하십시오.