# Estratégia de controle de torque

A estratégia de controle de torque ajuda o operador a atingir o torque alvo desejado, sem nenhuma leitura de ângulo.

Os principais parâmetros que definem essa estratégia são:

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Torque de estalo* | Valor almejado de torque.
Início do programa de aperto | Valor de torque de onde a operação de aperto começa. Deve ser ≥ que o valor do toque mín. da MTRwrench 85.
Torque mínimo | Menor valor limite de torque.
Torque máximo | Maior valor limite de torque.

Parâmetros com asterisco são obrigatórios.

Torque versus Ângulo

A | Mudar parafuso | E | Torque mínimo
B | Torque máximo | F | Torque de acionamento
C | Torque final | G | Início do programa de aperto
D | Torque no estalo |  |

Um resultado é OK se o torque de estalo estiver dentro dos valores limite de torque superior e inferior definidos para o programa de aperto selecionado.

Para mais informações sobre como configurar os programas de aperto, consulte o Guia do Usuário do Power Focus 6000 oo o Guia do Usuário do Power Focus 8, de acordo com o controlador em uso.

Informações relevantes

- Luzes de sinalização de LED de operações de aperto