# Effectuer un réglage du zéro

Un réglage du zéro est nécessaire dans les situations suivantes :

- Après avoir allumé la MTRwrench 85.

- Après une surcharge mineure du capteur.

Pour effectuer un réglage du zéro, procéder comme suit :

1. Placer la MTRwrench 85 dans la base.

   Relâcher la clé et ne plus la toucher jusqu'à ce que le réglage du zéro soit terminé.

2. Pendant le réglage du zéro, les LED de progression s'allument et s'éteignent en séquence, comme illustré dans l'image ci-dessous :

   A | Vue supérieure de la clé dans la base. | B | Représentation du comportement des LED de progression pendant le réglage du zéro.

Si le réglage du zéro est réussi, les LED de progression s'éteignent.

Informations pertinentes

- Voyants LED de réglage du zéro
- Voyants LED d'erreur/avertissement