# Provedení nastavení nuly

Nastavení nuly je vyžadováno v následujících situacích:

- Po zapnutí klíče MTRwrench 85.

- Po malém přetížení snímače.

Při provedení nastavení nuly postupujte následovně:

1. Vložte MTRwrench 85 do nabíječky.

   Klíč uvolněte a nedotýkejte se ho, dokud nebude nastavení nuly dokončeno.

2. Běhen nastavení nuly se budou LED kontrolky průběhu rozsvěcet a zhasínat v pořadí uvedeném na obrázku níže:

   A | Horní náhled klíče umístěného v nabíječce. | B | Příklad chování LED kontrolek průběhu běhen nastavení nuly.

Pokud bylo nastavení nuly úspěšné, LED kontrolky průběhu zhasnou.

Relevantní informace

- LED kontrolka nastavení nuly
- LED kontrolky chyb a varování