# Lysdiod för radiokommunikation

MTRwrench 85 är utrustad med en lysdiod som informerar operatören om nyckelns trådlösa kommunikationsstatus.

Lysdioden för radiokommunikation beter sig på följande sätt:

Lysdiodens beteende | Status för lysdiod | Betydelse
--- | --- | ---
AV |  | Trådlös kommunikation av.
Ventilerar |  | Online: trådlös kommunikation på, nyckeln kopplad i täckning
Blinkar |  | Offline: trådlös kommunikation på, nyckeln kopplad utanför täckning
| AV | PÅ |
Blinkar långsamt |  | Nyckeln används inte: trådlös kommunikation på, nyckeln inte kopplad
| Länge AV | Kort PÅ |