# Maniement de la clé

Maniement correct :

- Serrer par touches régulières.

- Tenir la MTRwrench 85 par le milieu de la poignée lors d'un serrage.

- Appliquer la force uniquement dans le sens du serrage.

- La force appliquée à la clé doit être exercée d'une seule main, être uniforme, parallèle et se poursuivre jusqu'à ce que l'outil clique.

- Maintenez une vitesse de serrage qui vous permet d'arrêter immédiatement le serrage dès que la MTRwrench 85 clique.

Mauvais maniement :

- Ne pas appliquer de force sur la clé après le relâchement automatique (clic).

- Ne pas appliquer de force sur la clé dans une direction autre que celle du serrage.

- Ne pas toucher le corps de la MTRwrench 85 pendant les opérations de serrage. Positionner le pouce sur le tube altère la valeur de clic !

- Ne pas tenir le compartiment de la batterie de la MTRwrench 85 pendant les opérations de serrage.