# Konfigurowanie programów dokręcania

Programy dokręcania klucza MTRwrench 85 są konfigurowane i zarządzane przez sterownik Power Focus 6000 lub Power Focus 8.

Aby komunikować się ze sterownikiem Power Focus i odbierać programy dokręcania, klucz MTRwrench 85 musi być najpierw połączony z zestawem MWR-KIT podłączonym do sterownika Power Focus.

Jeśli podczas pracy klucz MTRwrench 85 znajdzie się poza zasięgiem radiowym, będzie kontynuował pracę z ostatnim programem dokręcania przypisanym przez sterownik Power Focus i może przechowywać do 10000 wyników. Gdy klucz MTRwrench 85 znajdzie się ponownie w zasięgu radiowym, sterownik Power Focus pobierze zebrane wyniki i przekaże wszelkie potencjalne zmiany zastosowane do przypisanego programu dokręcania z okresu poza zasięgiem.

Więcej informacji na temat włączania komunikacji między urządzeniami i zarządzania nią można znaleźć w instrukcji obsługi MWR-KIT.

Więcej informacji na temat konfigurowania programów dokręcania można znaleźć w Instrukcji obsługi sterownika Power Focus 6000 lub Instrukcji obsługi sterownika Power Focus 8 w zależności od używanego sterownika.