# Realizar un ajuste a cero

Es necesario realizar un ajuste a cero en las siguientes situaciones:

- Después de encender la MTRwrench 85.

- Después de una leve sobrecarga del transductor.

Para realizar un ajuste a cero, siga el procedimiento que se describe a continuación:

1. Coloque la MTRwrench 85 en la estación.

   Suelte la llave y no la vuelva a tocar hasta que termine el ajuste a cero.

2. Durante el ajuste a cero, los LED de progreso se encienden y apagan en secuencia, como se muestra en la siguiente imagen:

   A | Vista superior de la llave dentro de la estación. | B | Representación del comportamiento de los LED de progreso durante el ajuste a cero.

Si el ajuste a cero es correcto, los LED de progreso se apagan.

Información relevante

- Indicadores LED de ajuste a cero
- Indicadores LED de errores y advertencias