# Konfigurera åtdragningsprogram

Åtdragningsprogrammen för MTRwrench 85 konfigureras och hanteras via Power Focus 6000 eller Power Focus 8.

För att kommunicera med Power Focus och ta emot åtdragningsprogram måste MTRwrench 85 först kopplas till en MWR-KIT som är ansluten till Power Focus.

Om MTRwrench 85 hamnar utanför radioräckvidden under drift fortsätter nyckeln att arbeta med det senaste åtdragningsprogrammet som tilldelats av Power Focus och kan lagra upp till 10 000 resultat. När MTRwrench 85 är tillbaka inom radioräckvidden hämtar Power Focus de insamlade resultaten och meddelar eventuella ändringar som gjorts i det tilldelade åtdragningsprogrammet under perioden utanför räckvidden.

Mer information om hur du aktiverar och hanterar kommunikationen mellan enheterna finns i produktinstruktionerna för MWR-KIT.

Mer information om hur du konfigurerar åtdragningsprogram finns i användarhandboken för Power Focus 6000 eller användarhandboken för Power Focus 8 beroende på vilken styrenhet som används.