# Utföra åtdragningsåtgärder

1. Anslut MTRwrench 85 till Power Focus 6000/Power Focus 8 via MWR-KIT.

2. På Power Focus konfigurerar du ett åtdragningsprogram och tilldelar uppgiften till MTRwrench 85.

   När MTRwrench 85 har tagit emot uppgiften och nyckeln är klar för användning tänds Lysdioden för driftredo på HMI .

3. Montera önskat ändverktyg på nyckeln och utför åtdragningen.
   Lysdioden för driftredo släcks när åtdragningen pågår.

4. Släpp nyckeln så snart MTRwrench 85 når klickpunkten.

MTRwrench 85 kan lagra upp till 10 000 resultat. Om nyckeln stängs av eller hamnar utanför radioräckvidden kan resultaten hämtas av Power Focus när MTRwrench 85 sätts på igen eller när den åter befinner sig inom radioräckvidden.

Relevant information

- Lysdioder för åtdragningsåtgärder