# Стратегия контроля момента затяжки

Стратегия контроля крутящего момента помогает оператору достичь желаемого крутящего момента без каких-либо показаний угла.

Основные параметры, определяющие эту стратегию:

Параметр | Описание
--- | ---
Соотношение щелчка и крутящего момента* | Целевое значение крутящего момента.
Запуск программы затяжки | Значение крутящего момента, с которого начинается операция затяжки. Должно быть ≥ Min torque (Мин. значение момента) MTRwrench 85.
Минимальный крутящий момент | Нижний предел крутящего момента.
Максимальный крутящий момент | Верхний предел крутящего момента.

Параметры, отмеченные звездочкой, являются обязательными.

Зависимость крутящего момента от угла

A | Замена винта | E | Минимальный крутящий момент
B | Максимальный крутящий момент | F | Момент затяжки курка
C | Финальный момент | G | Запуск программы затяжки
D | Динамометрический щелчкового типа |  |

Результат будет удовлетворительным, если соотношение щелчка и крутящего момента находится верхним и нижним пределом крутящего момента, которые заданы для выбранной программы затяжки.

Для получения дополнительной информации об конфигурировании программ затяжки см. Руководство пользователя Power Focus 6000 или Руководство пользователя Power Focus 8, в зависимости от используемого контроллера.

Требуемая информация

- Светодиодные индикаторы операций затяжки