# LED kontrolka rádiové komunikace

MTRwrench 85 je vybaven LED kontrolkou, která obsluhu informuje o stavu bezdrátové komunikace klíče.

LED kontrolka rádiové komunikace se chová následovně:

Chování LED kontrolky | Stav LED | Význam
--- | --- | ---
Nesvítí |  | Bezdrátová komunikace je vypnutá.
Dýchání |  | Online: bezdrátová komunikace je zapnutá, klíč propojen s pokrytím.
Bliká |  | Offline: bezdrátová komunikace je zapnutá, klíč propojen mimo pokrytí.
| Nesvítí | Svítí |
Pomalu bliká |  | Klíč se nepoužívá: bezdrátová komunikace zapnutá, klíč není propojen.
| Dlouze nesvítí | Krátce svítí |