# Регулировка соотношения щелчка и крутящего момента

1. Вставьте и втолкните установочный ключ MTRwrench в конец рукоятки MTRwrench 85.

   Номер изделия установочного ключа MTRwrench: 8439004834.

2. Поверните установочный ключ MTRwrench по часовой стрелке, чтобы увеличить соотношение щелчка и крутящего момента, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить соотношение щелчка и крутящего момента.

Диапазон крутящего момента указан на наклейке ключа.