# Ejecutar operaciones de apriete

1. Conecte la MTRwrench 85 al Power Focus 6000/Power Focus 8 a través del MWR-KIT.

2. En el Power Focus, configure un programa de apriete y asigne la tarea a la MTRwrench 85.

   Cuando la MTRwrench 85 recibe la tarea y la llave está lista para usarse, se enciende el LED de tarea lista en la HMI .

3. Conecte la herramienta necesaria para los terminales en la llave y realice el apriete.
   El LED de tarea lista se apaga cuando el apriete está en curso.

4. En cuanto la MTRwrench 85 alcance el punto de clic, suelte la llave.

La MTRwrench 85 puede almacenar hasta 10 000 resultados. Si la llave está apagada o si queda fuera del alcance de radio, los resultados se pueden recuperar mediante el Power Focus cuando la MTRwrench 85 vuelva a encenderse o cuando vuelva a estar dentro del alcance de radio.

Información relevante

- Indicadores LED de operaciones de apriete