# Выполнение коррекции нуля

Коррекция нуля требуется в следующих ситуациях:

- После включения MTRwrench 85.

- После незначительной перегрузки датчика.

Чтобы выполнить коррекцию нуля, выполните следующие действия:

1. Поместите MTRwrench 85 в подставку.

   Отпустите ключ и не прикасайтесь к нему снова, пока не будет завершена коррекция нуля.

2. Во время коррекции нуля светодиоды хода выполнения последовательно включаются и выключаются, как показано на рисунке ниже:

   A | Ключ в подставке – вид сверху. | B | Отображение состояния поведения светодиодов хода выполнения во время коррекции нуля.

Если коррекция нуля выполнена успешно, светодиоды хода выполнения погаснут.

Требуемая информация

- Светодиодные индикаторы коррекции нуля
- Светодиодные индикаторы ошибок и предупреждений