# 영점 조정 LED 표시등

MTRwrench 85 LED 표시등은 영점 조정이 필요할 때 작업자에게 알려주며 영점 조정 과정의 진행 상태, 완료 및 가능한 오류를 표시합니다.

LED 표시등 | 의미 | 비고
--- | --- | ---
진행 상태 LED가 모두 흰색으로 깜빡임 |  | 영점 조정 필요. | 렌치를 거치대에 놓습니다.
진행 상태 LED는 순서대로 전후로 켜졌다가 꺼집니다. |  | 영점 조정 진행 중. 펌웨어 업데이트가 진행 중 | 렌치를 움직이지 마십시오. 렌치에 하중을 가하지 마십시오.
진행 상태 LED 꺼짐. |  | 영점 조정이 완료됨. | -
진행 상태 LED가 흰색으로 깜빡임 + 오류/경고 LED가 빨간색으로 깜빡임 | + | 렌치 움직임 또는 트랜스듀서에 하중이 가해져 영점 조정이 실패함. | 렌치를 제거하고 다시 거치대에 놓아 새로운 영점 조정을 시작하십시오.
진행 상태 LED가 빨간색 계속 켜짐 + 오류/경고 LED가 빨간색으로 깜빡임 | + | 영점 조정 중에 두 번째로 렌치가 움직이거나 트랜스듀서에 하중이 가해져 영점 조정이 실패함. | 렌치를 제거하고 다시 거치대에 놓아 새로운 영점 조정을 시작하십시오.

관련 정보

- 영점 조정 수행