# 扭矩控制策略

扭矩控制策略帮助操作员在没有任何角度读数的情况下达到所需的目标扭矩。

定义此策略的主要参数如下：

参数 | 描述
--- | ---
咔哒扭矩* | 扭距目标值。
拧紧程序开始 | 拧紧操作开始时的扭矩值。 必须 ≥ MTRwrench 85 最小扭矩值。
最小扭矩 | 扭矩下限值。
最大扭矩 | 扭矩上限值。

带星号的参数为必选参数。

扭矩与角度

A | 更换螺钉 | E | 最小扭矩
B | 最大扭矩 | F | 触发器扭矩
C | 最终扭矩 | G | 拧紧程序开始
D | 咔哒扭矩 |  |

如果咔哒声扭矩在为所选拧紧程序定义的扭矩上限和下限值范围内，则结果正常。

有关如何配置拧紧程序的更多信息，请根据所使用的控制器参阅 Power Focus 6000 用户指南或 Power Focus 8 用户指南。

相关信息

- 拧紧操作 LED 指示灯