# Hantera nyckeln

Korrekt hantering:

- Dra åt med jämna rörelser.

- Håll MTRwrench 85 i mitten av handtaget när du utför en åtdragning.

- Applicera endast kraft i åtdragningsriktningen.

- Kraften som appliceras på nyckeln måste ske med en hand, vara jämn, parallell och fortsätta tills verktyget klickar.

- Bibehåll en åtdragningshastighet som gör att du omedelbart kan sluta dra åt så snart MTRwrench 85 klickar.

Felaktig hantering:

- Applicera inte någon kraft på nyckeln efter det automatiska frigörandet (klick).

- Applicera ingen kraft på nyckeln i någon annan riktning än åtdragningsriktningen.

- Rör inte vid huset på MTRwrench 85 under pågående åtdragningar. Om tummen sätts på röret kommer klickvärdet att ändras!

- Håll inte i batterihuset på MTRwrench 85 under åtdragningen.