# 调零 LED 指示灯

MTRwrench 85 LED 指示灯可在需要调零时通知操作员，并显示调零过程的进度、完成情况和可能出现的错误：

LED 指示灯 | 涵义 | 附注
--- | --- | ---
进度 LED 全部闪烁白光 |  | 需要调零。 | 将扳手插入充电架中。
进度 LED 依次来回亮起和熄灭。 |  | 调零正在进行。 固件更新进行中 | 前往移动扳手。 请勿对扳手施加任何负载。
进度 LED 熄灭 |  | 调零已成功完成。 | -
进度 LED 闪白光 + 错误/警告 LED 闪红光 | + | 由于扳手移动或对传感器施加负载，导致调零失败。 | 取下扳手，再次放入充电架，开始新的调零。
进度 LED 恒亮红色 + 错误/警告 LED 闪红光 | + | 由于扳手移动或在调零期间第二次向传感器施加负载，导致调零失败。 | 取下扳手，再次放入充电架，开始新的调零。

相关信息

- 执行调零