# Produktdata

Driftmoment mätintervall | 17 [Nm] - 85 [Nm] / 12.5 [lb·ft] - 62.7 [lb·ft]
Drivenhet | 9 x12 mm
Sammanlagd längd | 212 mm
Vikt | 496 g
Arbetsmomentområde | från 20 % till 100 % av kapaciteten
Mekanisk repeterbarhet för klick | ± 3 %
Momentmätnoggrannhet | ± 3 %
Överlastmarginal | 150 % av märkkapacitet
Max vinkelhastighet | 250 °/s
Vinkelmätnoggrannhet | ± 3,6 °/360 ° (vid 6 ° per sekund)
Temperaturstabilitet vid momentmätning | +10 °C till +40 °C (10 °F till 104 °F)
Minneskapacitet för åtdragningsresultat | 10 000 (maximum)
Strömförsörjning | Uppladdningsbart NiMH AA-batteri 1900 mAh 1,2V
Radioavstånd | Upp till 20 m Detta avstånd kan påverkas av olika faktorer: Antennens egenskaper: placeringen av MTR-KIT-antennerna kan påverka räckvidden. Miljöförhållanden: väder, terräng, hinder och metallföremål kan påverka signalstyrkan och räckvidden. Störningar: andra elektroniska enheter och signaler kan orsaka störningar, vilket minskar den faktiska räckvidden