# Accensione della chiave inglese

1. Sul retro di MTRwrench 85 HMI, tirate indietro la leva di blocco dello sportello dell'alloggiamento della batteria e aprite lo sportello.

2. Inserire la batteria nel suo alloggiamento.

   Assicurarsi che il bordo del laccio sia visibile per facilitare la rimozione.

3. Chiudere lo sportello dell'alloggiamento della batteria.

   Assicurarsi che il bordo del laccio rimanga all'interno.

Quando MTRwrench 85 è acceso, i LED di LED sull'HMI iniziano a lampeggiare con luce bianca per indicare che MTRwrench 85 richiede una regolazione dello zero.

Il LED di comunicazione radio sull'HMI inizia a lampeggiare per segnalare che la comunicazione wireless di MTRwrench 85 è attiva.

Informazioni pertinenti

- Esecuzione della regolazione zero