# Control del par/estrategia del monitor de ángulo

La estrategia de control de par/monitor de ángulo ayuda al operador a alcanzar el par objetivo deseado, al mismo tiempo que se supervisa el ángulo.

Los principales parámetros que definen esta estrategia son las siguientes:

Parámetro | Descripción
--- | ---
Inicio del programa de apriete | Valor de par a partir del cual se inicia la operación del apriete. Debe ser ≥ al valor de par mín. de MTRwrench 85.
Par mínimo | Valor límite de par inferior.
Par máximo | Valor límite de par superior.
Par de apriete de clic* | Valor de par objetivo.
Par del gatillo | Valor de par a partir del cual se inicia la medición del ángulo.
Ángulo mínimo* | Valor límite del ángulo inferior.
Ángulo máximo* | Valor límite de ángulo superior.

Los parámetros con un asterisco son obligatorios.

Par comparado con ángulo

A | Cambiar tornillo | G | Inicio del programa de apriete
B | Par máximo | H | Inicio de la medición de ángulo (en el par del gatillo)
C | Par final | I | Ángulo mínimo
D | Par de apriete de «clic» | J | Ángulo en el punto de clic
E | Par mínimo | K | Ángulo máximo
F | Par del gatillo |  |

Un resultado es correcto si:

- el par de clic se encuentra dentro de los límites del par superior e inferior definidos para el programa de apriete seleccionado,

y

- el ángulo en el punto de clic se encuentra dentro de los límites del ángulo superior e inferior definidos para el programa de apriete seleccionado.

Para obtener más información sobre cómo configurar los programas de apriete, consulte la Guía de usuario de Power Focus 6000 o la Guía de usuario de Power Focus 8 según el controlador utilizado.