# 扭矩控制/角度监视策略

扭矩控制/角度监视策略帮助操作员在监视角度的同时达到所需的目标扭矩。

定义此策略的主要参数如下：

参数 | 描述
--- | ---
拧紧程序开始 | 拧紧操作开始时的扭矩值。 必须 ≥ MTRwrench 85 最小扭矩值。
最小扭矩 | 扭矩下限值。
最大扭矩 | 扭矩上限值。
咔哒扭矩* | 扭距目标值。
触发器扭矩 | 开始角度测量时的扭矩值。
最小扭矩* | 角度下限值。
最大角度* | 角度上限值。

带星号的参数为必选参数。

扭矩与角度

A | 更换螺钉 | G | 拧紧程序开始
B | 最大扭矩 | H | 角度测量开始（在触发扭矩时）
C | 最终扭矩 | I | 最小角度
D | 咔哒扭矩 | J | 咔哒点处的角度
E | 最小扭矩 | K | 最大角度
F | 触发器扭矩 |  |

如果满足以下条件，则结果正常：

- 咔哒扭矩处于为所选拧紧程序定义的扭矩上限和下限值范围内。

和

- 咔哒点处的角度处于为所选拧紧程序定义的角度上限和下限值范围内。

有关如何配置拧紧程序的更多信息，请根据所使用的控制器参阅 Power Focus 6000 用户指南或 Power Focus 8 用户指南。