# Voyant LED de communication radio

La MTRwrench 85 est équipée d'un voyant LED qui indique à l'opérateur l’état de la communication sans fil de la clé.

La LED de communication radio se comporte comme suit :

Comportement de la LED | État de la LED | Signification
--- | --- | ---
ARRÊT |  | Communication sans fil arrêtée.
Respirant |  | En ligne : communication sans fil en marche, clé sous couverture
Clignote |  | Hors ligne : communication sans fil en marche, clé hors couverture
| ARRÊT | MARCHE |
Clignotement lent |  | Clé non utilisée : communication sans fil en marche, clé non reliée
| ARRÊT long | MARCHE court |