# Przegląd wskaźników LED

Interfejs HMI klucza MTRwrench 85 jest wyposażony w cztery wskaźniki LED, które wskazują różne stany klucza, a także zestaw trzech wskaźników LED, które informują o postępie i wynikach operacji.

Dostępna jest dodatkowa przednia dioda LED, która informuje o wynikach operacji dokręcania w sytuacjach, gdy operator nie widzi w pełni interfejsu HMI.

Pozycja | Nazwa | Wskazania główne
--- | --- | ---
A | Diody LED postępu | Postępy i wyniki operacji dokręcania. Postęp i wynik regulacji zera. Przetwornik przeciążony. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Poziom naładowania akumulatora podczas ładowania w stacji dokującej
B | Dioda LED gotowości do pracy | Program dokręcania został pomyślnie wysłany do klucza.
C | Przednia dioda LED | Wynik operacji dokręcania.
D | Dioda LED poziomu naładowania akumulatora | Niski poziom naładowania akumulatora. Rozładowany akumulator.
E | Dioda LED komunikacji radiowej | Stan komunikacji bezprzewodowej
F | Dioda LED błędu/ostrzeżenia | Przetwornik przeciążony. Błąd regulacji zera. Wymagana kalibracja (data wygasła, wykonano maksymalne dokręcenie)

W tej sekcji

- Dioda LED poziomu naładowania akumulatora
- Wskaźnik LED komunikacji radiowej
- Wskaźnik LED gotowości do pracy
- Wskaźniki LED regulacja zera
- Wskaźniki LED ładowania
- Wskaźniki LED operacji dokręcania
- Wskaźniki LED błędów i ostrzeżeń