# Светодиодный индикатор готовности к работе

MTRwrench 85 оборудован светодиодным индикатором, который сообщает оператору, когда присвоенная Power Focus 6000/Power Focus 8 программа затяжки была успешно отправлена на MTRwrench 85.

Светодиод готовности к работе работает следующим образом:

Состояние ключа | Поведение светодиода | Значение
--- | --- | ---
Ключ неактивен | Выкл. |  | Отсутствует программа затяжки.
Ключ неактивен | Ровный синий |  | Получена программы затяжки. Ключ готов к работе.
Ключ активен | Выкл. |  | Выполняется операции затяжки.

Требуемая информация

- Выполнение операций затяжки
- Конфигурирование программ затяжки