# Données produit

Portée de mesure de couple en fonctionnement | 17 [N·m] - 85 [N·m] / 12.5 [lb·ft] - 62.7 [lb·ft]
Entraînement | 9 x12 mm
Longueur totale | 212 mm
Poids | 496 g
Plage de couple de fonctionnement | de 20 % à 100 % de la capacité
Répétabilité du clic mécanique | ± 3 %
Précision de la mesure de couple | ± 3 %
Capacité de surcharge | 150 % de la capacité nominale
Vitesse angulaire maximale | 250 °/s
Précision de la mesure d'angle | ± 3,6 ° / 360 ° (à 6 ° par seconde)
Stabilité en température de la mesure du couple | +10 °C à +40 °C (10 °F à 104 °F)
Capacité de la mémoire pour les résultats de serrage | 10 000 (maximum)
Alimentation électrique | Batterie NiMH AA rechargeable 1 900 mAh 1,2 V
Distance radio | Jusqu'à 20 m Cette distance peut être influencée par divers facteurs : Caractéristiques de l'antenne : l'emplacement des antennes MTR-KIT peut influer sur la portée. Conditions environnementales : les conditions météorologiques, le relief, les obstacles, les pièces métalliques peuvent avoir un impact sur l'intensité et la portée du signal. Interférences : d'autres appareils et signaux électroniques peuvent provoquer des interférences, réduisant ainsi la portée effective