# Utföra en nolljustering

En nolljustering krävs i följande situationer:

- Efter att ha satt på MTRwrench 85.

- Efter en mindre överbelastning av givaren.

Gör så här för att utföra en nolljustering:

1. Sätt MTRwrench 85 i laddstationen.

   Släpp nyckeln och rör den inte igen förrän nolljusteringen är klar.

2. Under nolljusteringen tänds och släcks Framstegslysdioderna i sekvens enligt bilden nedan:

   A | Vy uppifrån av nyckeln i laddstationen. | B | Visar beteendet för Framstegslysdioderna under nolljusteringen.

Om nolljusteringen lyckas släcks Framstegslysdioderna.

Relevant information

- Lysdioder för fel och varningar
- Lysdioder för nolljustering