# Lysdioder för fel och varningar

MTRwrench 85 lysdiod för fel/varning, tillsammans med framstegslysdioderna, visar operatören om fel eller skador har upptäckts.

Lysdioder | Diagnos | Korrigerande åtgärder
--- | --- | ---
Varningslysdioden blinkar rött |  | Mindre överbelastning av givare (120 till 150 % av nominellt moment) | Sätt nyckeln i laddstationen för att utföra en nolljustering.
Alla framstegslysdioder blinkar rött + Varningslysdioden lyser med ett fast rött sken | + | Nyckel låst på grund av större överbelastning av givare (>150 % av nominellt moment) | Avbryt åtdragningen och kontakta Atlas Copco kundtjänst.
Framstegslysdioderna blinkar vitt + Varningslysdioden blinkar rött | + | Nolljusteringen misslyckades på grund av att nyckeln rörde sig eller att givaren utsattes för belastning. | Ta bort nyckeln och placera den i hållaren igen för att påbörja en ny nolljustering.
Framstegslysdioderna lyser med ett fast rött sken + Varningslysdioden blinkar rött | + | Nolljusteringen misslyckades på grund av att nyckeln rörde sig eller att belastning applicerades på givaren för andra gången under nolljusteringen. | Ta bort nyckeln och placera den i hållaren igen för att påbörja en ny nolljustering.
Framstegslysdioderna är släckta + Varningslysdioden blinkar rött | + | Kalibrering eller mekanisk service krävs. | Skicka nyckeln till service

Relevant information

- Utföra en nolljustering